FCA Canada
Le tout nouveau Jeep® Compass 2017
Fiche technique

Les renseignements contenus dans la présente fiche technique sont basés sur les informations techniques les plus récentes disponibles au moment de la publication. 
Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (po), sauf indication contraire. 
Toutes les dimensions sont mesurées à vide avec roues de série et pneus classiques.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX	
Style de carrosserie 	Véhicule utilitaire sport (VUS)	
Usine de montage	Toluca (Mexique)	
Catégorie de véhicule selon l’EPA 	Véhicule à usages multiples	
	
CARROSSERIE ET CHÂSSIS	
Configuration	Moteur avant transversal, 4x2 et 4x4	
Construction 	Monocoque en acier	
	
MOTEUR : TIGERSHARK MULTIAIR DE 2,4 L	
Disponibilité	De série sur tous les modèles	
Type et description	4 cylindres en ligne MultiAir, 16 soupapes, injection multipoint de carburant	
Cylindrée	2 360 cm³ (144 po³) 	
Alésage x course	88 x 97 (3,46 x 3,82) 	
Système de distribution	SACT, 4 soupapes par cylindre 	
Injection de carburant	Séquentielle, multipoint, électronique, sans conduite de retour	
Construction	Bloc et culasse en aluminium	
Taux de compression	10 à 1	
Puissance (nette SAE) 	180 ch (134 kW) à 6 400 tr/min	
Couple (net SAE) 	175 lb-pi (237 N.m) à 3 900 tr/min	
Régime maximal du moteur	6 400 tr/min	
Carburant recommandé	Ordinaire sans plomb, indice d’octane 87	
Contenance, huile	5,2 L (5,5 pte) (total)	
Contenance, liquide de refroidissement	6,45 litres (6,8 pte) 	
Système antipollution	Convertisseur catalytique simple, sonde d’oxygène chauffante en amont à bande large et sonde d’oxygène chauffante centrale	
Consommation* en ville/sur route	N/D	
	
Remorquage	907 kg (2 000 lb) (non recommandé pour les modèles 4x2)	
Usine de montage du moteur 	Usine de moteurs Saltillo, Saltillo (Mexique)	
TRANSMISSION : AUTOMATIQUE À 9 VITESSES 9HP48	
Disponibilité	Moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L (4x4)	
Description 	Train d’engrenages planétaire, montage transversal	
Écart entre les rapports	9,81	
Rapports d’engrenages		
1er	4,71	
2e	2,84	
3e	1,91	
4e	1,38	
5e	1	
6e	0,81	
7e	0,70	
8e	0,58	
9e	0,48	
Marche arrière	3,81	
Rapport total de transmission	3,734	
	4,334 (Trailhawk)	
		
TRANSMISSION MANUELLE À 6 VITESSES C635		
Disponibilité	Moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L (4x2 et 4x4)	
Description	Train d’engrenages planétaire, montage transversal	
Écart entre les engrenages	6,635	
Rapports d’engrenages		
1er	4,459	
2e	2,508	
3e	1,556	
4e	1,142	
5e	0,852	
6e	0,672	
		
TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 6 VITESSES AISIN AT6	
Disponibilité	Moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L (4x2)	
Description	Train d’engrenages planétaire, montage transversal	
Écart entre les engrenages	6,635	
Rapports d’engrenages		
1er	4,459	
2e	2,508	
3e	1,556	
4e	1,142	
5e	0,852	
6e	0,672	
	
SYSTÈMES 4X4 : SYSTÈMES JEEP ACTIVE DRIVE ET JEEP ACTIVE DRIVE LOW	
Disponibilité 	Le système Jeep Active Drive est livrable en option sur les modèles Sport et North, et livré de série sur les Limited
Le système Jeep Active Drive Low est livré de série sur le Trailhawk	
Type	Mode 4x2 à désaccouplement complet avec engagement automatique du mode 4x4
Mode 4x4 à prise constante avec embrayage sur demande à répartition active du couple	
Modes de fonctionnement	Auto 4x2/4x4, point mort	
Type de différentiel central	Aucun	
Comportement	Paramètre exclusif pour tous les modes	
Rapport à forte démultiplication	20 à 1 (avec système Jeep Active Drive Low)	
		
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Alternateur 	160 A (Tigershark MultiAir de 2,4 L) 	
Batterie	Doubles batteries lorsqu’équipé du système d’arrêt/démarrage électronique : 500 A (principale) et 150 A (secondaire) (moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L à système d’arrêt/démarrage électronique)	
		
SUSPENSION		
Avant 	Jambes MacPherson, ressorts hélicoïdaux, traverse avant plate en acier, bras inférieurs à double paroi en acier haute résistance et barre antiroulis	
Arrière	Jambes Chapman, bras en acier haute résistance, berceau arrière isolé en acier sur les modèles 4x4 et non isolé sur les modèles 4x2, ressorts hélicoïdaux et barre antiroulis	
		
DIRECTION		
Type 	Crémaillère à assistance électrique	
Rapport de direction 	15,7	
Diamètre de braquage (butée à butée) 	11,07 (36,3) – 4x2 et 4x4
10,76 (35,3) – Trailhawk 4x4	
Nombre de tours du volant (butée à butée)	2,68 (4x2 et 4x4)	
2,76 (Trailhawk 4x4)	
		
FREINS		
Avant		
Dimension et type	Disques ventilés de 305 x 28 (12 x 1,1) pincés par des étriers flottants à un piston de 60 (2,36)	
	
Surface balayée (par étrier)
		895,3 cm². (138,77 po²), 1 x 60
747,6 cm² (115,88 po²), 1 x 57	
Arrière		
Dimension et type 	Disques pleins de 278 x 12 (10,95 x 0,47) pincés par des étriers flottants à un piston de 38 (1,5)	
Surface balayée (par étrier)	656,4 cm² (101,7 po²), 1 x 38	
Type d’assistance 	254 (10) à dépression	
Freins antiblocage aux quatre roues (ABS)	De série	
Système électronique d’antidérapage (ESC)	De série	
Type de frein de stationnement	Moteur électrique	
		
DIMENSIONS ET CAPACITÉS		
Empattement	2 636 (103,8) 	
Voie, avant	1 542 (60,7) 	
Voie, arrière	1 532 (60,3) 	
Longueur hors tout	4 394 (173) 	
Largeur hors tout (rétroviseurs repliés)	1 874 (73,8) 	
Largeur hors tout (rétroviseurs déployés)	2 033 (80) 	
Hauteur hors tout 	1 641 (64,6) sans longerons; 1 647 (64,8) avec longerons	
Hauteur du plancher de chargement	754 (29,7) (hauteur mesurée du sol au plancher de chargement)	
Hauteur des seuils de portes	494 (19,4) (hauteur mesurée du sol à la garniture du bas de caisse)	
Garde au sol 	198 (7,8) – 4x2 
208 (8,2) – 4x4 
216 (8,5) – Trailhawk 4x4 	
Angle d’attaque (avec prise d’air) (degrés)	15,8 – 4x2
16,8 – 4x4
30,3 – Trailhawk 4x4	
Angle de rampe (degrés)	21,8 – 4x2
22,9 – 4x4
24,4 – Trailhawk 4x4	
Angle de surplomb (degrés)	30,8 – 4x2
31,7 – 4x4
33,6 – Trailhawk 4x4	
Poids à vide (kg)	1 444 (3 184) – 4x2 et modèles équipés d’un moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L
1 509 (3 327) – 4x4 et modèles équipés d’un moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L
1 648 (3 633) – Trailhawk 4x4 équipé d’un moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L	
Contenance, réservoir d’essence	51 L (11,2 gal Imp) 	
	
HABITACLE		
Nombre de places assises – avant/arrière 	2/3 	
Première rangée		
Dégagement à la tête, sans toit ouvrant	995 (39,2) 	
Dégagement à la tête, avec toit ouvrant	981 (38,6) 	
Dégagement aux jambes 	1 046 (41,8) 	
Dégagement aux épaules 	1 439 (56,7)	
Dégagement aux hanches	1 375 (54,1) 	
Course des sièges 	220 (8,7) – course des sièges avant/arrière	
Inclinaison des sièges (degrés)	Siège inclinable à réglage manuel et électrique : 69 degrés	
Siège inclinable vers l’avant à réglage manuel : 107,5 degrés	
Volume selon la SAE (toit standard), litres (pi³)	1 498 (52,9) – volume de l’habitacle, à l’avant	
Deuxième rangée		
Dégagement à la tête 	978 (38,5) 	
Dégagement aux jambes 	973 (38,3) 	
Dégagement aux épaules 	1 400 (55,1) 	
Dégagement aux hanches	1 264 (49,8) 	
Volume selon la SAE, litres (pi³) 	1 322 (46,7) Volume de l’habitable, à l’arrière	
Accès au chargement		
Hauteur du seuil de l’espace utilitaire	790 (31,1) (hauteur mesurée entre le sol et le seuil du hayon)	
Largeur maximale à l’ouverture du hayon	1 069 (42,1) 	
Largeur minimale à l’ouverture du hayon 	938 (36,9) 	
Hauteur maximale à l’ouverture du hayon	691 (27,2) 	
Distance entre les passages de roues intérieurs	968 (38,1) 	
Volume de chargement selon la SAE		
Banquette arrière relevée, litres (pi³)	770 (27,2) 	
Banquette arrière rabattue, litres (pi³)	1 693 (59,8) 	
Indice de volume intérieur EPA, litres (pi³)	3 587,7 (126,7) 	

PNEUS		
Disponibilité	De série – modèles Sport 4x2 ou Sport 4x4	
Dimension et type 	Toutes saisons 215/65R16 à FN 	
Fabricant et modèle 	Continental, CrossContact LX Sport ou Kumho Crugen Premium	
Nombre de tours par km (mile) 	479 (770) 	
		
Disponibilité	De série – modèles North 4x2 ou North 4x4	
Dimension et type 	Toutes saisons 225/60R17 à FN 	
Fabricant et modèle 		Kumho Crugen Premium ou Firestone Destination LE2	
Nombre de tours par km (mile)	466 (749) 	
		
Disponibilité	Livrables en option sur le modèle Limited 4x4	
Dimension et type 	Toutes saisons 235/45R19 à FN	
Fabricant et modèle	Continental Conti ProContact	
Nombre de tours par km (mile)	476 (766) 	
		
Disponibilité	De série sur le modèle Trailhawk 	
Dimension et type	Toutes saisons 215/65R17 avec lettres à contour blanc	
Fabricant et modèle	Falken WildPeak H/T	
Nombre de tours par km (mile)	462,8 (744) 	
		
Disponibilité	Livrables en option sur les modèles North et Limited	
Dimension et type	Toutes saisons 225/55R18 à FN 	
Fabricant et modèle	Continental 	
Nombre de tours par km (mile)	744 (462)	
		
Disponibilité	Livrables en option sur les modèles North et Limited 	
Dimension et type	Toutes saisons 225/55R18 à FN	
Fabricant et modèle	Yokohama 	
Nombre de tours par km (mile)	744 (462)